



第一个区别点：

1. wave2\_11inch 开启了一个硬件中断，中断引脚是：stm32的PE6脚连接到FPD-link的一根差分信号线；中断的处理函数中执行的逻辑是：释放一个信号量，然后进行高优先级任务切换。Info\_11inch 工程中没有开启此中断（注释掉了）
2. 关于这个中断现在我不太清楚是用作什么的，问了一下振香，她说具体的他也不是很清楚为啥开启，
3. 对于这个中断我用手中现有的17.7inch的产品，测试了一下，拔掉信号线也没有触发此中断。对于中断的触发条件是什么？可能需要咨询一下。

对于读lock的处理机制两个工程是一致的。